Załącznik nr 4

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

Opis techniczny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Dane techniczne pojazdu przystosowanego do przewożenia 9-ciu osób (łącznie z kierowcą) przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim** | **Wymagania** |
| **1** | Fabrycznie nowy minibus |  (max przebieg 80 km) |
| **2** | Rok produkcji |  |
| **3** | Ilość miejsc wraz z kierowcą | 9 |
| **4** | Koła | 4 koła |
| **5** | Ilość drzwi (bez bagażnika), | 3  |
| **6** | Drzwi tylne (bagażnik)  | Otwierane na boki lub w górę  |
| **7** | Nadwozie | Zamknięte |
| **8** | Silnik   | Benzyna, Diesel, Hybryda pojemności silnika 1598 cm3 - 2500 cm3 |
| **9** | Skrzynia biegów | Manualnaminimum 5 biegowa |
| **10** | Kierownica | Sterowana minimum w dwóch płaszczyznach |
| **11** | Drzwi boczne przeszklone po obu stronach nadwozia |   |
| **12** | Wspomaganie układu kierowniczego |   |
| **13** | Komputer pokładowy z funkcją rejestracjiilości spalanego paliwa |   |
| **14** | Układ zapobiegający blokowaniu kół z systemem rozdziału sił hamowania  | ABS lub równoważny |
| **15** | Poduszki powietrzne | Min. dla kierowcy  |
| **16** | Szyby drzwi przednich | Sterowane elektrycznie |
| **17** | Lusterka zewnętrzne | Sterowane elektrycznie |
| **18** | Siedzenia  | Tapicerowane (tkanina) |
| **19** | Zamek centralny | Sterowany pilotem  |
| **20** | Klimatyzacja | Manualna lubautomatyczna |
| **21** | Felgi stalowe z kołpakami i opony | Minimum 16 cali  |
| **22** | Fotel kierowcy: regulacja wysokości i odległości fotela |   |
| **23** | Gniazdo 12 V  | Minimum 2 sztuki |
| **24** | Kontrola zapięcia pasów dla kierowcy i pasażerów | Kontrolka |
| **25** | Oświetlenie wnętrza | Minimum jedna lampka główna |
| **26** | Światła do jazdy dziennej  |   |
| **27** | Radio fabryczne  |  |
| **28** | Zestaw głośnomówiący Bluetooth, |   |
| **29** | Silnik o mocy minimum  |  115 - 150 KM |
| **30** | Przebieg między przeglądowy minimum | 30 000 km |
| **31** | Lokalizacja stacji serwisowej od siedzibyZamawiającego | do 80 km |
| **32** | Pełnowymiarowe koło zapasowe   |   |
| **33** | Podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy |   |
| **34** | Lakier nadwozia |  |
| **35** | Książka gwarancyjna lub dokumentrównoważny w języku polskim |   |
| **36** | Instrukcja obsługi w języku polskim |   |
| **37** | Gwarancja: |   |
| **38** | Na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia  |  Minimum 24 miesiące |
| **39** | Na perforację blach nadwozia |  Minimum 48 miesiące |
| **40** | Systemy: ESC, ABS, wspomaganie hamowania awaryjnego |  |
| **41** | System ułatwiający ruszanie pod wzniesienie |  |
| **42** | Elektrycznie ogrzewana szyba przed tylna |  |
| **43** | Wycieraczki | Szyby przedniej włączane automatycznie |
| **44** | Czujniki parkowania | Z przodu I z tyłu pojazdu |
| **45** | Przedni zderzak w kolorze nadwozia |  |
| **46** | Immobilizer |  |
| **47** | Przednie światła przeciwmgielne |  |
| **48** | Przystosowanie pojazdu do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku  | Wjazd wózka poprzez najazdy od strony bagażnika, pas bezpieczeństwa, homologacja na dostosowanie pojazdu |

Inne informacje mające znaczenie dla oceny pojazdu:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę